СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома Заведующая МБДОУ МБДОУ "Ашкаульский детский сад"

\_\_\_\_\_\_В.А.Онищук \_\_\_\_\_\_В.С.Гайдук.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Типовая инструкция**

**по пожарной безопасности**

**1. Общие требования безопасности**

1.1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

1.1.2. В группах и кабинетах следует размещать необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, модели, принадлежности, пособия и т.д., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стеллажах.

1.1.3. Число столов в группах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами.

1.1.4. С воспитанниками должны быть организованны занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

1.1.5. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

 Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путём провидения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно – технического минимума.

 Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно – технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.1.6. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников.

1.1.7. За невыполнение требований данной инструкции несут ответственность в дисциплинарном порядке.

**2. Правила пожарной безопасности**

**2.1. Пожарная безопасность на территории детского сада**

2.1.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.д.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, должны быть очищенными от снега и льда.

2.1.3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 метров от здания в специально отведённом для этих целей месте и должно проводиться под контролем обслуживающего персонала.

2.2. Запрещается:

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- хранить под лестничными маршами и лестничных площадках вещи, мебель и другие материалы;

- устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

2.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты, и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться повреждёнными розетками;

- обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.д.

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

2.4. Каждый работник учреждения образования должен знать на своём рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

2.5. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных огнетушителей, лопат и т.д.) и уметь пользоваться ими.

2.6. Необходимо обеспечивать исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление, очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

2.7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышке колодца пожарного гидранта.

2.8. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

2.9. Хранение легко воспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой, небьющейся таре и не более сменной потребности, по окончанию работы жидкости убрать в специальное дляих хранение место.

2.10. Курить на территории дошкольного учреждения запрещено.

2.11. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки или резки проверять отсутствие источников загорания.

**3. Порядок эвакуации при пожаре.**

3.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть.

3.2. Выключить приточно – вытяжную вентиляцию всех помещений.

3.3. Немедленно оповестить людей о пожаре с помощью установленных сигналов или посыльных.

3.4. Открыть все эвакуационные выходы из здания.

3.5. Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания согласно схемы эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся потоков людей.

3.6. Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание распространения огня и дыма в смежное помещения.

3.7. Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие по спискам в месте сбора.

Руководитель учреждения руководит эвакуацией детей, сотрудников, тушением пожара прибытия пожарной машины.

**4. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности:**

а) Ответственные за пожарную безопасность и за соблюдение требований пожарной безопасности в МБДОУ - заведующий Гайдук В.С;

б) Ответственный за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповещение (информирование) руководство и дежурных служб объекта работающий воспитатель;

в) Ответственный за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств - работающие пом. воспитателя ; г) Ответственный за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре) – заведующий Гайдук В.С.;

д) Ответственный за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления здания – . заведующий Гайдук В.С.;

е) Ответственный за удаление за пределы опасной зоны всех детей, работников, участвующих в тушении пожара –воспитатели ДОУ

ж) Ответственный за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной службы – заведующий Гайдук В.С..

з) Ответственный за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками принимающими участие в тушении пожара - рабочий Гайдук С.В.;

и) Ответственный за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защите материальных ценностей - рабочий Гайдук С.В. ;

к) Ответственный за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара - заведующий Гайдук В.С. , рабочий Гайдук С.В.;

л) Ответственный по прибытии пожарного подразделения, за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий, и сообщения других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара - заведующий Гайдук В.С.

м) Ответственный за организацию привлечение средств и сил объекта к осуществлению мероприятий связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития - заведующий Гайдук В.С.

**5. Первичные средства пожаротушения**

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

**5.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП – 5:**

**-** огнетушитель ОП – 5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.

**5.2. Порядок приведения в действие огнетушителя ОП – 5:**

- подвести огнетушитель к очагу пожара;

- повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180 градусов в вертикальной плоскости);

- при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей находящихся в открытых ёмкостях, направлять струю пены на сторону борта ёмкости (пена, ударяясь о борт ёмкости накрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитой на поверхности, покрывают пеной всю горящую поверхность.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать огнетушитель ОП – 5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов находящихся под напряжением.**

**6. По окончании работы, перед закрытием помещений:**

6.1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники и т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения)

62. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.д., обратить внимание на отсутствие горящих окурков и спичек.

6.3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.

6.4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.

6.5. Обеспечить свободный проход или подход к средствам пожаротушения, инвентарю, и средствам пожарной сигнализации.

Разработала:

Заведующая МБДОУ"Ашкаульский детский сад" : Гайдук В.С.

«\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.